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Outils

Remplir et signer
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Réglage de la colonne de direction

Risque d'ac vous réglez le volant en
conduisant, celui-ci peut involontairement
reculer plus que souhaité

Ceci peut conduire & la perte de contrdle du
véhicule.

> Ne réglez jamais e volant pendant que vous.
conduisez

Risque de coincement en cas de rappel

incontrlé des réglages de siége en

‘mémoire.

= Ne laissez pas d'enfants sans surveillance
dans le véficule

Siéges, rétroviseurs et volant
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Réglage manuel

Faites pivoter e levier de verrouillage A vers le
bas.

Réglez le volant selon Iinclinaison du dossier
etlaposition de votre siége. Déplacez le volant
dans la direction souhaitée.

Rebasculez le levier de verrouilage A et
laissez un cran s'encliqueter distinctement.

Réglage électrique

> Actionnez le commutateur de commande B
dans Ia direction correspondante jusqu'au
réglage souhaite.

Le réglage de la colonne de direction peut étre

mémorisé avec le réglage du siége.

Pour plus dinformations sur la mémorisation
et fappel des réglages du volant sur les
véhicules dotés d'une mémoire de siége
Reportezvous au chapitre «SIEGES AVANT
AVEC MEMORISATION> & la page 27.
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