Retirez la cle du contact. Reperer la sonde Lambda amont sur le collecteur d’échappement.[image: image1.png]Une fois le connecteur repéré il faut souder les 2 fils vert et bleu du boitier sur la
voie n°l du connecteur (fil noir)
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[image: image3.png]- Couper le fil noir et brancher le fil vert du boitier additionnel sur la
section vers le calculateur moteur




[image: image4.png]- Brancher le fil bleu sur la section restante vers la sonde lambda

- Brancher le fil noir du boitier sur la masse du véhicule

- Brancher le fil rouge du boitier sur le +APC du véhicule

Nota : ci ne disposer pas de fer a souder servez vous des connections bout a bout
fournit attention a bien les sertir et les chauffer.




[image: image5.png]Mettre le contact pendant 5 secondes puis démarrer le véhicule et vérifier qu’il
n’y a pas d’allumage de voyant moteur

Maintenant le véhicule est pres a fonctionner




